附件1

厂商或供应商征询报价需提供资料清单

1．营业执照复印件并加盖公章；

2．生产制造企业资质证明、质检证书、业绩、日产能情

况等资料；

3．产品相关证书文件；

4．居民用户燃气安全“三件套”价格征询单；

5．供应商需提供生产厂家授权证明；

6．实物样品2件。

附件2

湖北省居民用户燃气安全“三件套”

自闭阀价格征询单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品 牌 | 规格型号 | 输送介质 | 适配燃气设备 | 设备材质 | 压铸方式 | 连接方式 | 手动阀 | 测压嘴 | 单位 | 含税单价（元） |
|
| 自闭阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |
| 填表说明：1.输送介质：填写“天然气”或“液化石油气”；2.适配燃气设备：填写“A”（热负荷≤8.4kw的单/双眼灶具）或“B”(8.4kw＜热负荷≤10kw的单/双眼灶具）；3.设备材质：填写“铜合金”或“铝合金”；4.压铸方式：填写“压铸”或“冲压”；5.连接方式：填写“A”（两端螺纹接头）或“B”（一端螺纹一端格林接头）；6.手动阀：填写“旋塞阀”或“球阀”或“无”；7.测压嘴：填写“有”或“无”。 |

1．质保期： 年，供应商承诺质保期内非人为损坏，免费更换。

2．报价含货物本金、税费、运输费等一切费用。

3．供货时间：甲方通知发货之日起 日内。

4．产品投保金额（若有）： 。

5．产能： 个/天。

6．产品应符合《管道燃气自闭阀》（CJ/T447-2014）等要求。

7．报价时需提供有效营业执照（三证合一），资质证明，业绩，授权证明等材料。

8．报价时需提供在湖北省内售后服务地址： 。

生产厂家（加盖公章）：

供应商（加盖公章）：

联系人： 联系方式：

湖北省居民用户燃气安全“三件套”

可燃气体报警装置价格征询单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品 牌 | 规格型号 | 检测介质类别 | 传感器类型 | 供电方式 | 是否配套切断阀 | 通讯类型 | 防误报干扰措施 | 单位 | 含税单价（元） |
| 可燃气体报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |
| 填表说明：1.检测介质类别：填写“天然气”或“液化石油气”；2.传感器类型：填写“半导体”或“催化燃烧”或“红外”；3.供电方式：填写“A”（AC220V，含电源线）或“B”（DC24V，含适配器）或“C”（锂电池供电）；4.是否配套切断阀：填写“是”或“否”；5.通讯类型：填写“NB-IOT”或“CAT1”或“蓝牙”或“无”；6.防误报干扰措施：有措施的填写具体方式，没有的填写“无”。 |

1．质保期： 年，供应商承诺质保期内非人为损坏，免费更换。

2．报价含货物本金、税费、运输费等一切费用。

3．供货时间：甲方通知发货之日起 日内。

4．产品投保金额（若有）： 。

5．产能： 个/天。

6．产品应符合《家用可燃气体探测器》（GB15322.2-2019）等要求。

7．报价时需提供有效营业执照（三证合一），资质证明，业绩，授权证明等材料。

8．报价时需提供在湖北省内售后服务地址： 。

生产厂家（加盖公章）：

供应商（加盖公章）：

联系人： 联系方式：

湖北省居民用户燃气安全“三件套”

燃气专用连接软管价格征询单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品 牌 | 规格型号 | 包覆层材质 | 管道内径（mm） | 接头形式 | 管段长度（m） | 单位 | 含税单价（元） |
| 专用连接软管—不锈钢波纹管 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |
|  |  |  |  |  |  | 根 |  |
|  |  |  |  |  |  | 根 |  |
|  |  |  |  |  |  | 根 |  |
| 填表说明：1.包覆层材质：填写“PE”或“聚氯乙烯”；2.管道内径：填写“8”或“8.5”或“9”等数值；3.接头形式：填写“A”（两端螺纹接头）或“B”（一端螺纹一端格林接头）；4.管段长度：填写“1”或“1.5”或“2”等数值。 |

1．质保期： 年，供应商承诺质保期内非人为损坏，免费更换。

2．报价含货物本金、税费、运输费等一切费用。

3．供货时间：甲方通知发货之日起 日内。

4．产品投保金额（若有）： 。

5．产能： 根/天。

6．产品应符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（GB/T41317-2022）等要求。

7．报价时需提供有效营业执照（三证合一），资质证明，业绩，授权证明等材料。

8．报价时需提供在湖北省内售后服务地址： 。

生产厂家（加盖公章）：

供应商（加盖公章）：

联系人： 联系方式：

湖北省居民用户燃气安全“三件套”

燃气专用连接软管价格征询单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品 牌 | 规格型号 | 内衬管材质 | 金属丝网 | 接头形式 | 管段长度（m） | 单位 | 含税单价（元） |
| 专用连接软管—金属包覆管 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |
|  |  |  |  |  |  | 根 |  |
|  |  |  |  |  |  | 根 |  |
|  |  |  |  |  |  | 根 |  |
| 填表说明：1.内衬管材质：填写“橡胶”或其他具体材质类型；2.金属丝网：填写“有”或“无”；3.接头形式：填写“A”（两端格林接头）或“B”（一端螺纹一端格林接头）；4.管段长度：填写“1”或“1.5”或“2”等数值。 |

1．质保期： 年，供应商承诺质保期内非人为损坏，免费更换。

2．报价含货物本金、税费、运输费等一切费用。

3．供货时间：甲方通知发货之日起 日内。

4．产品投保金额（若有）： 。

5．产能： 根/天。

6．产品应符合《燃气用具连接用金属包覆软管》（CJ/T490-2016）等要求。

7．报价时需提供有效营业执照（三证合一），资质证明，业绩，授权证明等材料。

8．报价时需提供在湖北省内售后服务地址： 。

生产厂家（加盖公章）：

供应商（加盖公章）：

联系人： 联系方式：